| MERCEDES
--- | ---
| MODEL | CLK Cabriolet, leva strana
| TIP | A209
| GODIŠTE | 2/03-4/07
| Mesto ugradnje | hauba
| Kataloški broj | 831-555-07
| Prečnik cilindra | 19 mm
| Prečnik klipnjače | 8 mm
| Ukupna dužina (Lmax) | 585 mm
| Hod | 209 mm
| Sila | 280 N
| Priključak na klipnjači | B07
| Priključak na cilindru | B07
| OE broj | 2038800429, A2038800429
| Mesto ugradnje | gepek
| Kataloški broj | 852-555-11
| Prečnik cilindra | 22 mm
| Prečnik klipnjače | 10 mm
| Ukupna dužina (Lmax) | 255 mm
| Hod | 85 mm
| Sila | 610 N
| Priključak na klipnjači | UZ
| Priključak na cilindru | UZ
| OE broj | A2099800364, 2099800364
| Povratak na prethodnu stranicu >>>