| MERCEDES
--- | ---
| MODEL | M-Class
| TIP | W163
| GODIŠTE | 2/98-06/05
| Mesto ugradnje | hauba
| Kataloški broj | 851-555-05
| Prečnik cilindra | 22 mm
| Prečnik klipnjače | 10 mm
| Ukupna dužina (Lmax) | 233 mm
| Hod | 66 mm
| Sila | 850 N
| Priključak na klipnjači | B01
| Priključak na cilindru | B07
| OE broj | 1638800029, A1638800029
| Mesto ugradnje | gepek
| Kataloški broj | 832-555-07
| Prečnik cilindra | 19 mm
| Prečnik klipnjače | 8 mm
| Ukupna dužina (Lmax) | 640 mm
| Hod | 265 mm
| Sila | 510 N
| Priključak na klipnjači | B07
| Priključak na cilindru | B08
| OE broj | 1637400045, A1637400045
| Povratak na prethodnu stranicu >>>