| CITROEN
--- | ---
| MODEL | C5 Break, za zadnji prozor
| TIP |
| GODIŠTE | 6/01-1/08
| Mesto ugradnje | hauba
| Kataloški broj | 831-309-03
| Prečnik cilindra | 19 mm
| Prečnik klipnjače | 8 mm
| Ukupna dužina (Lmax) | 506 mm
| Hod | 204 mm
| Sila | 145 N
| Priključak na klipnjači | B09
| Priključak na cilindru | B09
| OE broj | 7925.14
| Mesto ugradnje | gepek
| Kataloški broj | 832-309-29
| Prečnik cilindra | 19 mm
| Prečnik klipnjače | 8 mm
| Ukupna dužina (Lmax) | 313 mm
| Hod | 101 mm
| Sila | 228 N
| Priključak na klipnjači | B07
| Priključak na cilindru | SP
| OE broj | 8731.F7
| Povratak na prethodnu stranicu >>>