| VOLKSWAGEN
--- | ---
| MODEL | Jetta
| TIP | 1K2
| GODIŠTE | 05-
| Mesto ugradnje | hauba
| Kataloški broj | 831-895-15
| Prečnik cilindra | 19 mm
| Prečnik klipnjače | 8 mm
| Ukupna dužina (Lmax) | 729 mm
| Hod | 320 mm
| Sila | 240 N
| Priključak na klipnjači | B08
| Priključak na cilindru | B07
| OE broj | 1K0823359A
| Mesto ugradnje | gepek
| Kataloški broj | 852-895-55
| Prečnik cilindra | 22 mm
| Prečnik klipnjače | 10 mm
| Ukupna dužina (Lmax) | 299 mm
| Hod | 75 mm
| Sila | 710 N
| Priključak na klipnjači | UZ
| Priključak na cilindru | UZ
| OE broj | 1K5827550C
| Povratak na prethodnu stranicu >>>