| JEEP
--- | ---
| MODEL | Cherokee
| TIP | KJ
| GODIŠTE | 02-07
| Mesto ugradnje | hauba
| Kataloški broj | 831-115-02
| Prečnik cilindra | 19 mm
| Prečnik klipnjače | 8 mm
| Ukupna dužina (Lmax) | 436 mm
| Hod | 170 mm
| Sila | 300 N
| Priključak na klipnjači | UZ
| Priključak na cilindru | UZ
| OE broj | 55360411AC, 55360411AB
| Mesto ugradnje | gepek
| Kataloški broj | 832-115-03
| Prečnik cilindra | 19 mm
| Prečnik klipnjače | 8 mm
| Ukupna dužina (Lmax) | 451 mm
| Hod | 183 mm
| Sila | 155 N
| Priključak na klipnjači | UZ
| Priključak na cilindru | UZ
| OE broj | 55360171AD, 55360171AC, 55360171AA
| Povratak na prethodnu stranicu >>>