### PROIZVOĐAČI

- Audi
- Citroen
- Fiat
- Ford
- Lada
- Mercedes
- Opel
- Peugeot
- Renault
- Seat
- Skoda
- Toyota
- Volkswagen
- Zastava

- Svi proizvođači

## INSTALIRANJE GASNOG AMORTIZERA

Postoji nekoliko faktora koji utiču na radni vek gasnih amortizera. Spoljašnji faktori, kao što su promene temperature i drugi uticaji životne sredine mogu da ubrzaju habanje i skrate životni vek zaptivnih elemenata, što utiče na snagu samog amortizera.
Pored toga, značajnu ulogu ima i sama montaža.
Preporučuje se da se gasni amortizer montira tako da klipnjača bude usmerena nadole tokom same upotrebe, kako bi zaptivni elementi i sama klipnjača bili uvek nauljeni, čime se značajno umanjuje habanje. Gasni amortizer će trajati duže ukoliko je montiran na mestu na kome ne postoje vibracije i bočne sile.

Za detaljnije uputstvo o demontaži starih i montaži novih amortizera klinkite ovde >>>

### OPŠTE INFORMACIJE

- Tehnički podaci
- Garantni uslovi
- Instaliranje gasnog amortizera
- Određivanje jačine gasnog amortizera
- Fotografije