| ROVER
--- | ---
| MODEL | 75
| TIP | RJ
| GODIŠTE | 99-05
| Mesto ugradnje | hauba
| Kataloški broj | 831-675-02
| Prečnik cilindra | 19 mm
| Prečnik klipnjače | 8 mm
| Ukupna dužina (Lmax) | 338 mm
| Hod | 119 mm
| Sila | 420 N
| Priključak na klipnjači | UZ
| Priključak na cilindru | UZ
| OE broj | BKK500010
| Mesto ugradnje | gepek
| Kataloški broj | 832-675-15
| Prečnik cilindra | 19 mm
| Prečnik klipnjače | 8 mm
| Ukupna dužina (Lmax) | 317 mm
| Hod | 110 mm
| Sila | 370 N
| Priključak na klipnjači | UZ
| Priključak na cilindru | UZ
| OE broj | BMH500010
| Povratak na prethodnu stranicu >>>