| VOLKSWAGEN
--- | ---
| MODEL | Golf 5
| TIP | 1K1
| GODIŠTE | 10/03-
| Mesto ugradnje | hauba
| Kataloški broj | 831-895-15
| Prečnik cilindra | 19 mm
| Prečnik klipnjače | 8 mm
| Ukupna dužina (Lmax) | 729 mm
| Hod | 320 mm
| Sila | 240 N
| Priključak na klipnjači | B08
| Priključak na cilindru | B07
| OE broj | 1K0823359A
| Mesto ugradnje | gepek
| Kataloški broj | 852-895-53
| Prečnik cilindra | 22 mm
| Prečnik klipnjače | 10 mm
| Ukupna dužina (Lmax) | 428 mm
| Hod | 156 mm
| Sila | 560 N
| Priključak na klipnjači | B09
| Priključak na cilindru | B07
| OE broj | 1K6827550C
| Povratak na prethodnu stranicu >>>