| AUDI
--- | ---
| MODEL | A6 Allroad
| TIP | 4B
| GODIŠTE | 5/00-8/05
| Mesto ugradnje | hauba
| Kataloški broj | 831-120-15
| Prečnik cilindra | 19 mm
| Prečnik klipnjače | 8 mm
| Ukupna dužina (Lmax) | 722 mm
| Hod | 315 mm
| Sila | 280 N
| Priključak na klipnjači | B08
| Priključak na cilindru | B08
| OE broj | 4B0823359C
| Mesto ugradnje | gepek
| Kataloški broj | 832-120-21
| Prečnik cilindra | 19 mm
| Prečnik klipnjače | 8 mm
| Ukupna dužina (Lmax) | 500 mm
| Hod | 200 mm
| Sila | 690 N
| Priključak na klipnjači | B07
| Priključak na cilindru | B07
| OE broj | 4B9827552M
| Povratak na prethodnu stranicu >>>