| VOLKSWAGEN
--- | ---
| MODEL | Transporter
| TIP | T5
| GODIŠTE | 4/03-
| Mesto ugradnje | hauba
| Kataloški broj | 831-895-09
| Prečnik cilindra | 19 mm
| Prečnik klipnjače | 8 mm
| Ukupna dužina (Lmax) | 389 mm
| Hod | 147 mm
| Sila | 360 N
| Priključak na klipnjači | B07
| Priključak na cilindru | B07
| OE broj | 7H0823359C
| Mesto ugradnje | gepek
| Kataloški broj | 810-895-50
| Prečnik cilindra | 28 mm
| Prečnik klipnjače | 10 mm
| Ukupna dužina (Lmax) | 756 mm
| Hod | 218 mm
| Sila | 970 N
| Priključak na klipnjači | B07
| Priključak na cilindru | B08
| OE broj | 7H0827550
| Povratak na prethodnu stranicu >>>