### PROIZVOĐAČI

- Audi
- Citroen
- Fiat
- Ford
- Lada
- Mercedes
- Opel
- Peugeot
- Renault
- Seat
- Skoda
- Toyota
- Volkswagen
- Zastava

- Svi proizvođači

## TEHNIČKI PODACI

Gasni amortizer (gasna opruga) sastoji se od cilindra pod pritiskom, klipnjače, klipa, zaptivnih elemenata i drugih komponenti. Sem toga, sadrži i određenu količinu ulja koje pomaže kod zaptivanja i podmazuje pokretne delove.
Gasni amortizer ispunjen je komprimovanim azotom koji potiskuje klipnjaču i dovodi oprugu u opruženi položaj. Pritisak azota je precizno podešen i prilagođen za dobijanje potrebne sile, u zavisnosti od namene i mesta ugradnje amortizera.

### OPŠTE INFORMACIJE

- Tehnički podaci
- Garantni uslovi
- Instaliranje gasnog amortizera
- Određivanje jačine gasnog amortizera
- Fotografije