| HYUNDAI
--- | ---
| MODEL | Santa Fe 2.2 D
| TIP | CM
| GODIŠTE | 11/05-
| Mesto ugradnje | hauba
| Kataloški broj | 831-829-04
| Prečnik cilindra | 19 mm
| Prečnik klipnjače | 8 mm
| Ukupna dužina (Lmax) | 447 mm
| Hod | 179 mm
| Sila | 300 N
| Priključak na klipnjači | UZ
| Priključak na cilindru | UZ
| OE broj | 81160-2B010
| Mesto ugradnje | gepek
| Kataloški broj | 852-829-29
| Prečnik cilindra | 22 mm
| Prečnik klipnjače | 10 mm
| Ukupna dužina (Lmax) | 453 mm
| Hod | 177 mm
| Sila | 655 N
| Priključak na klipnjači | UZ
| Priključak na cilindru | UZ
| OE broj | 81770-2B001, 81770-2B000
| Povratak na prethodnu stranicu >>>