| KIA
--- | ---
| MODEL | Sedona
| TIP | FL
| GODIŠTE | 7/02-06
| Mesto ugradnje | hauba
| Kataloški broj | 831-387-01
| Prečnik cilindra | 19 mm
| Prečnik klipnjače | 8 mm
| Ukupna dužina (Lmax) | 396 mm
| Hod | 149 mm
| Sila | 440 N
| Priključak na klipnjači | UZ
| Priključak na cilindru | UZ
| OE broj | 0K53Y-56620, 0K53Y-56630, 0K53Z-56620A, 0K53Z-56620, 0K53Z-56620B, 0K53Z-56630A, 0K53Z-56630, 0K53Z-56630B
| Mesto ugradnje | gepek
| Kataloški broj | 852-387-13
| Prečnik cilindra | 22 mm
| Prečnik klipnjače | 10 mm
| Ukupna dužina (Lmax) | 736 mm
| Hod | 330 mm
| Sila | 725 N
| Priključak na klipnjači | UZ
| Priključak na cilindru | UZ
| OE broj | 0K53Z62620A, 0K53Z63620A
| Povratak na prethodnu stranicu >>>