| CITROEN
--- | ---
| MODEL | Xsara Break
| TIP | N2
| GODIŠTE | 97-9/00
| Mesto ugradnje | hauba
| Kataloški broj | 831-309-05
| Prečnik cilindra | 19 mm
| Prečnik klipnjače | 8 mm
| Ukupna dužina (Lmax) | 460 mm
| Hod | 171 mm
| Sila | 300 N
| Priključak na klipnjači | B07
| Priključak na cilindru | B07
| OE broj | 7925.11
| Mesto ugradnje | gepek
| Kataloški broj | 832-309-31
| Prečnik cilindra | 19 mm
| Prečnik klipnjače | 8 mm
| Ukupna dužina (Lmax) | 657 mm
| Hod | 275 mm
| Sila | 404 N
| Priključak na klipnjači | B09
| Priključak na cilindru | B09
| OE broj | 8731.E4
| Povratak na prethodnu stranicu >>>