| BMW
--- | ---
| MODEL | 5
| TIP | E39
| GODIŠTE | 11/95-05/03
| Mesto ugradnje | hauba
| Kataloški broj | 831-213-10
| Prečnik cilindra | 19 mm
| Prečnik klipnjače | 8 mm
| Ukupna dužina (Lmax) | 333 mm
| Hod | 130 mm
| Sila | 680 N
| Priključak na klipnjači | B09
| Priključak na cilindru | B09
| OE broj | 51238174866
| Mesto ugradnje | gepek
| Kataloški broj | 852-213-14
| Prečnik cilindra | 22 mm
| Prečnik klipnjače | 10 mm
| Ukupna dužina (Lmax) | 347 mm
| Hod | 67 mm
| Sila | 540 N
| Priključak na klipnjači | B07
| Priključak na cilindru | B07
| OE broj | 51248222913
| Povratak na prethodnu stranicu >>>