| ROVER
--- | ---
| MODEL | 800 Hatchback, sa spojlerom
| TIP |
| GODIŠTE | 91-99
| Mesto ugradnje | hauba
| Kataloški broj | 831-675-01
| Prečnik cilindra | 19 mm
| Prečnik klipnjače | 8 mm
| Ukupna dužina (Lmax) | 510 mm
| Hod | 210 mm
| Sila | 350 N
| Priključak na klipnjači | B07
| Priključak na cilindru | B07
| OE broj | BKK41003
| Mesto ugradnje | gepek
| Kataloški broj | 832-675-13
| Prečnik cilindra | 19 mm
| Prečnik klipnjače | 8 mm
| Ukupna dužina (Lmax) | 605 mm
| Hod | 250 mm
| Sila | 520 N
| Priključak na klipnjači | B07
| Priključak na cilindru | B01
| OE broj | BHE41004
| Povratak na prethodnu stranicu >>>