| BMW
--- | ---
| MODEL | 7, sa celicnim poklopcem
| TIP | E38
| GODIŠTE | 10/94-01
| Mesto ugradnje | hauba
| Kataloški broj | 851-213-08
| Prečnik cilindra | 22 mm
| Prečnik klipnjače | 10 mm
| Ukupna dužina (Lmax) | 325 mm
| Hod | 115 mm
| Sila | 830 N
| Priključak na klipnjači | B01
| Priključak na cilindru | B01
| OE broj | 51238150077
| Mesto ugradnje | gepek
| Kataloški broj | 852-213-16
| Prečnik cilindra | 22 mm
| Prečnik klipnjače | 10 mm
| Ukupna dužina (Lmax) | 314 mm
| Hod | 100 mm
| Sila | 640 N
| Priključak na klipnjači | B01
| Priključak na cilindru | SP
| OE broj | 51248171480
| Povratak na prethodnu stranicu >>>