| AUDI
--- | ---
| MODEL | A6 Allroad
| TIP | 4FH
| GODIŠTE | 3/05-
| Mesto ugradnje | hauba
| Kataloški broj | 831-120-17
| Prečnik cilindra | 19 mm
| Prečnik klipnjače | 8 mm
| Ukupna dužina (Lmax) | 721 mm
| Hod | 306 mm
| Sila | 180 N
| Priključak na klipnjači | B08
| Priključak na cilindru | B07
| OE broj | 4F0823359A, 4F0823359
| Mesto ugradnje | gepek
| Kataloški broj | 832-120-28
| Prečnik cilindra | 19 mm
| Prečnik klipnjače | 8 mm
| Ukupna dužina (Lmax) | 490 mm
| Hod | 199 mm
| Sila | 660 N
| Priključak na klipnjači | B07
| Priključak na cilindru | B08
| OE broj | 4F9827552C, 4F9827552B
| Povratak na prethodnu stranicu >>>