| VOLKSWAGEN
--- | ---
| MODEL | Beetle
| TIP | 1C
| GODIŠTE | 1/98-
| Mesto ugradnje | hauba
| Kataloški broj | 831-895-06
| Prečnik cilindra | 19 mm
| Prečnik klipnjače | 8 mm
| Ukupna dužina (Lmax) | 679 mm
| Hod | 275 mm
| Sila | 270 N
| Priključak na klipnjači | B08
| Priključak na cilindru | B07
| OE broj | 1C0823359C
| Mesto ugradnje | gepek
| Kataloški broj | 832-895-40
| Prečnik cilindra | 19 mm
| Prečnik klipnjače | 8 mm
| Ukupna dužina (Lmax) | 600 mm
| Hod | 250 mm
| Sila | 330 N
| Priključak na klipnjači | B07
| Priključak na cilindru | B07
| OE broj | 1C0827550D
| Povratak na prethodnu stranicu >>>