| PEUGEOT
--- | ---
| MODEL | 306 Saloon
| TIP |
| GODIŠTE | 6/94-02
| Mesto ugradnje | hauba
| Kataloški broj | 831-642-02
| Prečnik cilindra | 19 mm
| Prečnik klipnjače | 8 mm
| Ukupna dužina (Lmax) | 650 mm
| Hod | 275 mm
| Sila | 190 N
| Priključak na klipnjači | B09
| Priključak na cilindru | B09
| OE broj | 792509
| Mesto ugradnje | gepek
| Kataloški broj | 832-642-17
| Prečnik cilindra | 19 mm
| Prečnik klipnjače | 8 mm
| Ukupna dužina (Lmax) | 290 mm
| Hod | 100 mm
| Sila | 290 N
| Priključak na klipnjači | B09
| Priključak na cilindru | B07
| OE broj | 8731.A2
| Povratak na prethodnu stranicu >>>