| BMW
--- | ---
| MODEL | X5, gornja zadnja vrata
| TIP | E53
| GODIŠTE | 1/00-07
| Mesto ugradnje | hauba
| Kataloški broj | 831-213-12
| Prečnik cilindra | 19 mm
| Prečnik klipnjače | 8 mm
| Ukupna dužina (Lmax) | 278 mm
| Hod | 95 mm
| Sila | 640 N
| Priključak na klipnjači | B09
| Priključak na cilindru | B09
| OE broj | 51238402551
| Mesto ugradnje | gepek
| Kataloški broj | 832-213-30
| Prečnik cilindra | 19 mm
| Prečnik klipnjače | 8 mm
| Ukupna dužina (Lmax) | 530 mm
| Hod | 175 mm
| Sila | 530 N
| Priključak na klipnjači | B09
| Priključak na cilindru | B09
| OE broj | 51248402405
| Povratak na prethodnu stranicu >>>