| VOLKSWAGEN
--- | ---
| MODEL | Touran
| TIP |
| GODIŠTE | 12/06-
| Mesto ugradnje | hauba
| Kataloški broj | 831-895-14
| Prečnik cilindra | 19 mm
| Prečnik klipnjače | 8 mm
| Ukupna dužina (Lmax) | 402 mm
| Hod | 155 mm
| Sila | 520 N
| Priključak na klipnjači | B07
| Priključak na cilindru | B07
| OE broj | 1T0823359C
| Mesto ugradnje | gepek
| Kataloški broj | 832-895-47
| Prečnik cilindra | 19 mm
| Prečnik klipnjače | 8 mm
| Ukupna dužina (Lmax) | 506 mm
| Hod | 166 mm
| Sila | 770 N
| Priključak na klipnjači | B07
| Priključak na cilindru | B08
| OE broj | 1T0827550C, 1T0827550E, 1T0827550D
| Povratak na prethodnu stranicu >>>