| BMW
--- | ---
| MODEL | 1 Cabriolet
| TIP | E88
| GODIŠTE | 08-
| Mesto ugradnje | hauba
| Kataloški broj | 831-213-15
| Prečnik cilindra | 19 mm
| Prečnik klipnjače | 8 mm
| Ukupna dužina (Lmax) | 373 mm
| Hod | 137 mm
| Sila | 350 N
| Priključak na klipnjači | B09
| Priključak na cilindru | B09
| OE broj | 51237118370
| Mesto ugradnje | gepek
| Kataloški broj | 832-213-29
| Prečnik cilindra | 19 mm
| Prečnik klipnjače | 8 mm
| Ukupna dužina (Lmax) | 362 mm
| Hod | 115 mm
| Sila | 260 N
| Priključak na klipnjači | UZ
| Priključak na cilindru | UZ
| OE broj | 41627166758
| Povratak na prethodnu stranicu >>>