| JEEP
--- | ---
| MODEL | Grand Cherokee
| TIP | WJ/WG
| GODIŠTE | 00-04
| Mesto ugradnje | hauba
| Kataloški broj | 831-115-01
| Prečnik cilindra | 19 mm
| Prečnik klipnjače | 8 mm
| Ukupna dužina (Lmax) | 287 mm
| Hod | 100 mm
| Sila | 460 N
| Priključak na klipnjači | UZ
| Priključak na cilindru | UZ
| OE broj | 55352896AB, 55352897AB, 55136764AA
| Mesto ugradnje | gepek
| Kataloški broj | 852-115-02
| Prečnik cilindra | 22 mm
| Prečnik klipnjače | 10 mm
| Ukupna dužina (Lmax) | 469 mm
| Hod | 136 mm
| Sila | 838 N
| Priključak na klipnjači | SP
| Priključak na cilindru | SP
| OE broj | 55317022AC, 55137022AB, 55137023AB
| Povratak na prethodnu stranicu >>>