| OPEL
--- | ---
| MODEL | Omega Caravan
| TIP | B
| GODIŠTE | 4/94-7/03
| Mesto ugradnje | hauba
| Kataloški broj | 831-201-01
| Prečnik cilindra | 19 mm
| Prečnik klipnjače | 8 mm
| Ukupna dužina (Lmax) | 515 mm
| Hod | 210 mm
| Sila | 240 N
| Priključak na klipnjači | B07
| Priključak na cilindru | S45
| OE broj | 1180401, 90379025
| Mesto ugradnje | gepek
| Kataloški broj | 832-201-37
| Prečnik cilindra | 19 mm
| Prečnik klipnjače | 8 mm
| Ukupna dužina (Lmax) | 506 mm
| Hod | 200 mm
| Sila | 620 N
| Priključak na klipnjači | B08
| Priključak na cilindru | B08
| OE broj | 132675, 90379081
| Povratak na prethodnu stranicu >>>