| SEAT
--- | ---
| MODEL | Arosa
| TIP | 6H
| GODIŠTE | 5/97-5/03
| Mesto ugradnje | hauba
| Kataloški broj | 831-705-02
| Prečnik cilindra | 19 mm
| Prečnik klipnjače | 8 mm
| Ukupna dužina (Lmax) | 502 mm
| Hod | 200 mm
| Sila | 280 N
| Priključak na klipnjači | B09
| Priključak na cilindru | B08
| OE broj | 6E0827550C
| Mesto ugradnje | gepek
| Kataloški broj | 832-705-08
| Prečnik cilindra | 19 mm
| Prečnik klipnjače | 8 mm
| Ukupna dužina (Lmax) | 504 mm
| Hod | 210 mm
| Sila | 350 N
| Priključak na klipnjači | B09
| Priključak na cilindru | B08
| OE broj | 8L0823359, 1J0823359D
| Povratak na prethodnu stranicu >>>